{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":26,"n_cols":10,"rows_kept":26,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,2],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,2,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,9,3,9],[4,9,9,9],[10,9,12,9],[13,9,18,9],[20,9,22,9],[23,9,24,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["高水平大学科研仪器设备动态项目库拟推荐设备清单（其他）"]
["预算金额合计（万元）：",null,null,2123.7799999999997]
["编号","设备名称","预算金额(万元)","主要功能","适用范围",null,"所属项目名称","专家及论证意见（3位以上专家)","上报单位","单位预算金额合计（万元）"]
[{"$nulls":4},"学科类别","拟配置实验室"]
[1,"新鲜度测定仪（QS-3201，日本 QS –SOLUTION公司  ）",38.5,"突破传统的分析方法，利用专利的电泳分离技术，将被测动物体样品组织中关键能量代谢产物分离，比如三磷酸腺苷ATP和二磷酸腺苷ADP等，","食品科学与工程","广东省水产品加工与安全重点实验室","高水平大学项目","本采购项目论证充分，程序符合法律规定。该仪器效益预测好，选型正确，能满足学校及重点实验室的教学与科研需要。该类仪器无法在国内获取，建议购买。论证专家：孙立军、秦小明、曹文红、刘书成、钟赛意","食品科技学院",666.5]
[2,"味觉筛选用电子舌味觉检测器（ASTREE 16位，法国Alpha M.O.S SA）",120,"采用了同人舌头味觉细胞工作原理相类似的人工脂膜传感器技术，可以客观数字化的评价食品或药品等样品的苦味、涩味、酸味、咸味、鲜味、甜味等基本味觉感官指标，同时还可以分析苦的回味、涩的回味和鲜的回味（丰富度）。","食品科学与工程","广东省水产品加工与安全重点实验室","高水平大学项目","本采购项目论证充分，程序符合法律规定。该仪器效益预测好，选型正确，能满足学校及重点实验室的教学与科研需要。该类仪器无法在国内获取，建议购买。论证专家：孙立军、秦小明、曹文红、刘书成、钟赛意","食品科技学院"]
[3,"纳米粒度电位仪(Zetasizer Nano ZSP，英国马尔文)",53,"Zetasizer Nano ZSP是Zetasizer系列中的高级系统。 该系统可测量粒度、蛋白质电泳迁移率、纳米颗粒与表面的zeta电位，还可选择性地测量蛋白质与聚合物溶液的微观流变学。","食品科学与工程","广东省水产品加工与安全重点实验室","高水平大学项目","此仪器能测量颗粒粒度及分子大小、平移扩散、电泳迁移率、高浓度及低浓度颗粒的ZETA电位、蛋白质与聚合物溶液的粘性及粘弹性、浓度、MW、A2、kD。目前学校并没有同类型仪器，购置该仪器可以满足学校教学科研的需要，建议采购。论证专家：孙立军、秦小明、曹文红、刘书成、钟赛意","食品科技学院"]
[4,"核磁共振成像分析仪(MesoMR23-040H-I，上海纽迈公司)",75,"集分析和成像于一体，直径达40mm的样品线圈满足对不同样品的适应需求，广泛应用于食品的物性分析及过程动力学研究，特别是在定量、定性分析样品的水分分布、结合状态、脂肪分布及含量方面具有其他方法无可比拟的优点，同时兼具的核磁共振成像功能可无损、快速、直观的获得样品的水分/油脂的分布信息，从一维定量分析到二维的空间分布","食品科学与工程","广东省水产品加工与安全重点实验室","高水平大学项目","集分析和成像于一体，直径达40mm的样品线圈满足对不同样品的适应需求，广泛应用于食品的物性分析及过程动力学研究，建议采购。论证专家：孙立军、秦小明、曹文红、刘书成、钟赛意","食品科技学院"]
[5,"  圆二色光谱仪（Chirascan，英国应用光物理公司）",130,"能够对生物大分子、有机小分子的分子构象进行表征、能够对分子的构象变化和分子间的相互作用进行圆二色光谱，紫外吸收光谱，荧光圆二色谱的检测。","食品科学与工程","广东省水产品加工与安全重点实验室","高水平大学项目","圆二色光谱仪Chirascan具有性能优、价格合理、优秀的售后服务、国内用户多并且有较好的评价，经过反复论证、研讨，一致建议购买英国应用光物理公司的圆二色光谱仪Chirascan型号，以适应生命分析化学重点实验室或其它部门的教师和学生解决其研究中的需求，建议采购。论证专家：孙立军、秦小明、曹文红、刘书成、钟赛意","食品科技学院"]
[6,"生物分子相互作用功能鉴定系统（Biacore T200, 美国GE）",250,"提供了实时观察生物分子间相互作用的技术。通过它您能观察两种分子结合的特异性，能知道两种分子的结合有多强，结合速度的快慢和结合的稳定性，还能了解生物分子的结合过程共有多少个协同者和参与者。","食品科学与工程","广东省水产品加工与安全重点实验室","高水平大学项目","生物分子相互作用分析仪是药物研发、食品安全及其他基础生命科学研究的重要工具。应用广泛。是高校研究所的必备科研设备。采购该设备有利于提升科研硬件条件。从几个供应商来看，都是国际知名品牌，综合比较三家公司在产品性能、技术支持、售后条件及用户群等，美国GE的Biacore T200为最佳选择，推荐议采购。论证专家：孙立军、秦小明、曹文红、刘书成、钟赛意","食品科技学院"]
[7,"波流水槽一维拖曳系统",30,"主要功能及特点：\n1可搭载系统：超声地形测量系统、ADV流速仪、温度传感器、浓度计、波高仪、流速计、测力系统等测量设备（需要根据欲搭载的设备定制相应的夹具）。\n2可拖曳设备：船模，力传感等力学实验模型以及测速仪器、泥沙测量仪器（需要根据欲拖曳的设备定制相应的夹具）。\n3系统采用滑触线供电，解决电源线拖线问题；可实现搭载系统采集数据的无线传输，解决信号线拖线问题。\n技术指标：\n1速度范围：0~1m/s\n2定位精度：±2mm（50米连续移动）","海岸与海洋工程","波流水槽实验室","船舶与海洋工程重点学科建设","该系统是在建海洋工程波流水槽系统配套试验系统，可在充分发挥波流水槽科研功能的基础上，实现更多观测设备的搭载、拖曳等需求，有着极高的可扩展性；丰富了观测方式、实验方法，提升船舶与海洋工程学科海岸与近海水动力方向科研水平，提高科研水平；设备精度高，可操控性好，软件系统交互性强；教学中增加学生体验效果，发散式教学，提高学生培养质量。申购理由充足，设备在各大科研院所、高校有典型应用案例，选型合理；货物配置、技术指标及商务要求合法；申购货物配套设备及配件完整；技术指标满足教学科研实验要求，符合水工（常规）试验规程和《波浪模型试验规程》。\n论证专家：卓永强  陈达  梁晓军  何况","海洋工程学院",121.5]
[8,"组网式ADV量测系统\n1套（含4个流速测量终端）\n",40,"主要功能及特点：\n1 四点同步测量水流瞬时高频流速，无线传输。\n2 智能存储：嵌入式智能芯，海量数据存储，数据存储安全，测量数据智能管理。\n3 无线便捷：无线流速测量设备，无线缆束缚，便于设备移动测量，易安装整理。\n4 多台同步：同步控制模块支持多台@ADV同步测量，4台@ADV组网式一体化管理，数据统一管理。\n5 信号开发：开放原始测量信号输出，获取水流脉动一手资料，助力高端流体研究。\n6 WIFI传输：支持WIFI数据传输，海量数据一键下载。\n技术指标：\n1流速测量范围：0~3m/s；\n2测量精度：被测流速≥0.5m/s时，测量精度为被测流速的±1%；被测流速<0.5m/s时，测量精度为±0.5cm/s；\n3最大采样频率：10Hz。","海岸与海洋工程","波流水槽实验室","船舶与海洋工程重点学科建设","该仪器是在建海洋工程波流水槽系统配套试验设备，可在充分发挥波流水槽科研功能的基础上，保障高精度的实验观测，提升船舶与海洋工程学科海岸与近海水动力方向科研水平，增加科研实力，提高科研效率；丰富教学展示效果，有效提高学生培养质量；设备为国产化产品，测量范围和精度优良，操作方便，已经达到了同类产品的国际水平；可以方便的将数据传输到私有云上，最大效率的共享数据成果。申购理由充足，设备在国内各大科研院所及高等院校有普遍的应用，选型合理；货物配置、技术指标及商务要求合法；申购货物配套设备及配件完整；技术指标满足教学科研实验要求，符合水工（常规）试验规程和《波浪模型试验规程》。\n\n论证专家：卓永强  陈达  梁晓军  何况","海洋工程学院"]
[9,"便携式流场测量系统",51.5,"主要功能及特点：\n1 采用高清智能终端，图像质量卓越。\n2 配设便携移动支架，拆装便利。\n3 一体化集成，便于维护，提高设备使用寿命。\n5 支持倾斜拍摄，实现单套设备高覆盖范围。\n6 系统采用跟水性好的示踪粒子，测量结果可真实反映流场情况。\n7 典型案例支持，高效观测，高实验精度。\n8 可用于实验室和现场测量。\n技术指标：\n1 采集终端分辨率：800万像素\n2 系统测量误差<5%(具体精度视布设情况而定)\n3 采集倾斜角度<45°（与地面平行度为0°）\n4 流速测量范围：0-3m/s（架设高度3m，45°拍摄）","海岸与海洋工程","波流水槽实验室","船舶与海洋工程重点学科建设","该仪器是在建海洋工程波流水槽系统配套试验系统，既可充分发挥波流水槽科研功能，又可助力更丰富的科研项目需求，设备应用性强，在国际科研领域应用度很高，提升船舶与海洋工程学科海岸与近海水动力方向科研水平；丰富学生教学体验，提高学生培养质量。申购理由充足，选型合理；货物配置、技术指标及商务要求合法；申购货物配套设备及配件完整；技术指标满足教学科研实验要求，符合水工（常规）试验规程和《波浪模型试验规程》。\n\n论证专家：卓永强  陈达  梁晓军  何况\n\n\n","海洋工程学院"]
[10,"SH-5000M 桌上型扫描电子显微镜（配套QUANTAX 100增强型能谱仪）",98.5,"同时具备样品表面微观形貌观测和表面元素成分点、线、面分析","海洋科学，\n机械工程，\n船舶与海洋工程\n","工程材料及装备海洋环境腐蚀与防护重点实验室（湛江市）","面向南海海洋变化与灾害预警的海洋科学学科建设项目（高水平大学建设项目）","该设备是传统电镜能谱仪的改进版高端仪器，其克服了传统电镜能谱仪体积大、工作条件苛刻的缺点，进化为体积小、条件要求低、分析速度快、分析精度高的一款高性价比的仪器；该仪器非常适合海洋科学及相关学科和研究方向需要，并可为科学研究中所需的样品表面形貌观察和成分与分布分析提供解决方案，其分析结果精度高、可靠性强，可有效促进海洋科学研究高水平成果的产出及成果转化。论证专家：王贵、杨磊、谭光宇","工程学院",201.1]
[11,"红外热像仪（FLIR T610，美国FLIR菲力尓）",26,"高精度红外热成像仪测量","动力工程及工程热物理","热动实验室","强化传热与节能","红外热像仪是动力工程及工程热物理学科各个研究方向进行温度场测量的主体设备，是课题研究所必需的设备。此设备具备了整个研究区域温度场的测量，并可通过Wi-FI与智能手机、电脑共享和远程监控，并形成强大的数据采集和报告系统的功能，设备技术指标达到科研需要，目前国内外同类产口中，该产品具有一定的先进性和具有很高的性价比，建议购置。论证专家：凌长明、贾明生、冯耀勋。","工程学院"]
[12,"DegreeC36 通道气流风速、温度测量仪（c-port3600，36通道气流风速、温度测量仪； 14组UAS-1500风速传感器）",16.6,"测量和采集气流速度和温度值","土木工程","建筑环境与节能实验室","建筑环境与节能研究","该设备具备了多通道测量风速和温度数值，并可通过智能手机、平板电脑或电脑共享和远程监控，并形成强大的数据采集和报告系统的功能，设备技术指标达到科研需要，目前国内外同类产口中，该产品具有一定的先进性和具有很高的性价比，专家组认为申购单位的申请进口理由充分、合理，建议购置。论证专家：凌长明、贾明生、冯耀勋。","机械与动力工程学院"]
[13,"热舒适仪（型号：INNOVA 1221C：厂家：丹麦INNOVA）",40,"可以通过室内的物理参数并预测室内热舒适PMV值","土木工程","建筑环境与节能实验室","建筑环境与节能研究","INNOVA 1221C热舒适仪是建筑环境与节能研究项目研究课题的主体设备，是课题研究所必需。为满足该课程的研究要求，设备应具备功能，技术指标需地达，目前国内外同类产口中，该产品具有一定的先进性和具有很高的性价比，建议购置。论证专家：凌长明、贾明生、冯耀勋。","机械与动力工程学院"]
[14,"手持VOC气体检测仪（型号：PGM-7340，RAE公司）",10,"测量空气或气体中的VOC浓度","土木工程","建筑环境与节能实验室","建筑环境与节能研究","PGM-7340kt手持VOC气体检测仪是建筑环境与节能研究项目研究课题的主体设备，是课题研究所必需。为满足该课程的研究要求，设备具备了高精度、响应快，并可在环境恶劣的环境下测量VOC而干扰少的特点，设备技术指标达到科研需要，目前国内外同类产口中，该产品具有一定的先进性和具有很高的性价比，建议购置。论证专家：凌长明、贾明生、冯耀勋。","机械与动力工程学院"]
[15,"α能谱氡气检测仪（型号：RAD7；厂家：美国DURRIDGE公司）",10,"测量空气、土壤、水中的氡浓度","土木工程","建筑环境与节能实验室","建筑环境与节能研究","美国DURRIDGE公司RAD7型 α能谱氡气检测仪是建筑环境与节能研究项目研究课题的主体设备，是课题研究所必需。为满足该课程的研究要求，该款设备在响应和恢复时间最短以及精度上具有极大的优势，设备技术指标达到科研需要，目前国内外同类产口中，该产品具有一定的先进性和具有很高的性价比，建议购置。论证专家：凌长明、贾明生、冯耀勋。","机械与动力工程学院"]
[16,"数字海洋应用研究平台",144.68,"华为E9000刀片服务器（含机柜19/42U/600*600*2000）：集计算、 存储、 交换和管理于一体的基础设施平台， 适用于数据中心基础设施、 高性能数据库、 虚拟化、 高性能计算HPC等场景；超图企业级服务式地理信息开发平台系统（Java版） 高级版：服务式GIS开发平台，用于构建SOA应用系统和面向服务的地理信息共享应用系统，为我校计算机科学与技术学科在海洋资源调查、海洋环境评估、海洋灾害预测、智慧城市等领域的应用研究与服务提供软件基础平台；超图企业级服务式地理信息开发平台系统（Java版）海图模块：实现海图服务发布功能、海图数据存储与显示，提升我校海洋遥感数据服务能力，拓展我校计算机科学与技术学科在海洋资源调查、海洋环境评估、海洋灾害预测、海陆综合应急等涉海GIS 应用领域的研究水平。","计算机科学与技术","数据处理中心（科技楼427）","海洋遥感与数字图像处理","高新能服务器是计算机学科从事高水平研究的必要条件和基础，该设备能提高学科在海洋数据收集、遥感数据处理、农业信息服务方面的海量信息计算和存储能力。GIS软件是实现智慧城市和数字海洋的重要平台，该系统软件能够提高本学科在海洋科学博士学科中的支撑能力和服务能力，提高广东海洋经济、社会服务能力。超图软件的海图模块是实现海图数据存储与可视化的重要功能模块，是实现数字海洋的必要条件。该系统模块能够提高广东海洋大学在南海资源调查、海洋环境评估、海洋灾害预警方面的科研服务能力。\n论证专家：谢仕义、付东洋、涂超 \n\n","信息学院",144.68]
[17,"U型臂DR（数字化X光机-CCD -DR，动物可用）",60,"用于动物全身数字化拍片检查：胸片、头颅、腹部、脊椎、骨盆、四肢等（含DICOM3.0打印功能）。高频高压发生器：加拿大进口CPI高频高压发生器；X线球管：进口东芝E7242X球管；摄影架：电动U型臂摄影架；摄影床：移动式摄影床；图像探测器：KODAK单CCD+ CsI探测器","兽医学（动物医学）","临床兽医学实验室","临床兽医学研究","本项目所列仪器设备为省级应用型示范专业—动物医学专业提升学科专业建设水平所必须，对于兽医学科（动物医学）科研、推广和兽医临床人才培养具有重要的硬件支撑作用。本学科师资力量、科研教学基础及教学动物医院建设对于这些仪器设备的迫切需求使本项目显示出明显的可行性，即仪器设备的使用率、保养完好率等均可得到保障，科研与人才培养及兽医临床社会服务的绩效可明显提高。\n论证专家：刘素青，易润华，李映志","农学院",117.4]
[18,"近红外谷物分析仪(品牌：NI,型号：CropScan2000B)",35,"功能：利用近红外的技术对谷物内的蛋白质、水分、淀粉、脂肪、等指标进行测定分析，广泛用于农业科学研究","生物学","作物学实验室","作物品质分析","该项目的建设清单目标定位明确，符合项目建设要求，计划合理购置设备对生物技术学科建设起到保证作用。同意通过该项目的推荐购置清单。\n论证专家：陆建农，易润华，胡汉桥\n","农学院"]
[19,"化学发光成像系统",22.4,"ChemiDoc XRS 凝胶成像系统是Bio-Rad 凝胶成像系列中最先进的化学发光检测系统，提供更高的分辨率和灵 敏度。系统采用平场扫描技术以获取卓越的均一性及定量性能，并可灵活地成像化学发光、荧光和比色样品。系统 包含一个超灵敏、超冷的12 位CCD，能更好地检测微弱样品。ChemiDoc XRS 适于要求高分辨率（双向凝胶电泳） 和高灵敏度（化学发光western 杂交）的广泛应用。","畜牧学科","热带动物疾病防控实验室","国家自然科学基金面上项目“TLR4/核因子κB介导热应激猪肠Treg/Th17失衡机制及在炎性肠病发生中的的地位”","本清单所申报的仪器设备是学科发展和水平提升所必需的仪器装备，也是完成申报人国家自然科学基金所急需之设备。同意购买并建议加快申购速度。\n论证专家：徐春厚，巨向红，刘素青","农学院"]
[20,"X射线粉末衍射仪",50,"1.判断物质的组成；\n2.判断是何种晶体物质；\n3.判断物质的晶型结构；\n4.计算物质结构的应力；\n5.定量计算混合物质的比例；\n6.计算物质结构数据。","海洋化学；化学","海洋资源利用实验室-C311室","海洋资源、海洋药物综合利用平台建设","X射线粉末衍射仪是高校实验室材料表征必备设备，设备性能稳定、精度高，性价比好，分析衍射图谱、海洋生物材料成分，精确进行物相分析、定性分析、定量分析，分析粒子的组成、粒径、结晶度。论证专家：杨磊、李泳、刘华忠","理学院",82.6]
[21,"JW-BK200C型高端研究级双站微孔分析仪",32.6,"材料吸附性能分析","海洋化学；化学","海洋生物材料；海洋化学资源利用实验室","海洋生物材料；海洋化学资源利用研究平台","该款仪器引入“涡轮分子泵”高端技术，配合微孔分析模型的准确应用，测试结果准确性、精确性、稳定性更加完美，其质量与性能完全能够与国外同类产品相媲美，性价比高，非常适合带孔及微孔材料的研究，对海洋生物材料的研究具有重要的作用，建议购置。论证专家：杨磊、师文庆、余和平、李普旺、冯宗才","理学院"]
[22,"透射电镜及成套前处理设备",790,"用于生物、材料等样品的物质形态及内部结构的直观、准确定性定量分析。","海洋化学","分析测试","海洋类学科共享平台","该设备主要用于：1. 材料的微观形貌、颗粒尺寸、化学组成、三维重构等分析。2. 生物样品（细胞、组织切片）的显微分析。能为生命科学、材料科学和电子行业提供真正完整的成像和分析解决方案。该设备为最重要的分析测试必备设备，已提出购买多年，急需购买，极大的完善本校的分析测试平台功能，对本校及对外开放平台的相关科研样品分析起到至关重要的作用，亦对培养高素质的海洋科技人才，具有十分重要的作用。论证专家：孙省利、陈春亮、张才学。","分析测试中心",790]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}