{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":10,"n_cols":8,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,7],[1,1,1,2],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,2,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[9,0,9,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["高水平大学科研仪器设备动态项目库拟推荐设备清单"]
["单位：","海洋与气象学院"]
["编号","设备名称","预算金额(万元)","主要功能","适用范围",null,"所属项目名称","专家及论证意见（3位以上专家)"]
[{"$nulls":4},"学科类别","拟配置实验室"]
["1 ","海洋潜标综合观测系统（3套）-自容式声学多普勒流速剖面仪（6台）",474,"布放在调查海域中，用于获取南海定点长期连续高精度水文、水质资料的综合型立体观测平台","物理海洋、海洋化学、海洋技术","海洋调查实验室","高水平大学重点学科-海洋科学-重大科技创新平台培育","可以用于南海不同海域长期、连续、稳定观测海流、温度、盐度、溶解氧等海洋环境要素，可以为研究海洋多尺度动力过程，风暴潮、海啸等海洋灾害预警提供高精度资料，为以后建立南海海域实时立体观测网络提供科学依据。论证专家：刁新源、张书文、杨庆轩、陈荣裕、陈俊伟"]
["2 ","海洋潜标综合观测系统（3套）-单点海流计（6台）",150,"布放在调查海域中，用于获取南海定点长期连续高精度水文、水质资料的综合型立体观测平台","物理海洋、海洋化学、海洋技术","海洋调查实验室","高水平大学重点学科-海洋科学-重大科技创新平台培育","可以用于南海不同海域长期、连续、稳定观测海流、温度、盐度、溶解氧等海洋环境要素，可以为研究海洋多尺度动力过程，风暴潮、海啸等海洋灾害预警提供高精度资料，为以后建立南海海域实时立体观测网络提供科学依据。论证专家：刁新源、张书文、杨庆轩、陈荣裕、陈俊伟"]
["3 ","海洋潜标综合观测系统（3套）-声学释放器（6台）",156,"布放在调查海域中，用于获取南海定点长期连续高精度水文、水质资料的综合型立体观测平台","物理海洋、海洋化学、海洋技术","海洋调查实验室","高水平大学重点学科-海洋科学-重大科技创新平台培育","可以用于南海不同海域长期、连续、稳定观测海流、温度、盐度、溶解氧等海洋环境要素，可以为研究海洋多尺度动力过程，风暴潮、海啸等海洋灾害预警提供高精度资料，为以后建立南海海域实时立体观测网络提供科学依据。论证专家：刁新源、张书文、杨庆轩、陈荣裕、陈俊伟"]
["4 ","海洋潜标综合观测系统（3套）-温盐深&溶解氧记录仪（15台）",237,"布放在调查海域中，用于获取南海定点长期连续高精度水文、水质资料的综合型立体观测平台","物理海洋、海洋化学、海洋技术","海洋调查实验室","高水平大学重点学科-海洋科学-重大科技创新平台培育","可以用于南海不同海域长期、连续、稳定观测海流、温度、盐度、溶解氧等海洋环境要素，可以为研究海洋多尺度动力过程，风暴潮、海啸等海洋灾害预警提供高精度资料，为以后建立南海海域实时立体观测网络提供科学依据。论证专家：刁新源、张书文、杨庆轩、陈荣裕、陈俊伟"]
["5 ","同位素质谱仪（1台，计划采购）",495,"用于高精度测定水体、气体和固体样品的13C,15N,\n18O,34S,\n29Si,30Si,35Cl,37Cl, 等多种同位素丰度比\n","海洋化学、海洋地质、海洋生物学","海洋化学实验室","高水平大学重点学科-海洋科学-重大科技创新平台培育","目前，同位素示踪技术已被认为环境变化研究最重要的手段，并已成为海洋科学研究的国际发展趋势。该仪器不同于传统的只能测定单一相态的少数几种同位素质谱仪，它集测定水体、气体和固体样品的多种同位素比值为一体，是开展水圈-大气圈-生物圈-岩石圈相互作用研究的高精尖仪器，是南海海洋变化与灾害预警研究的必备仪器。  论证专家：陈桂英，毛庆文，吴晓燕，杨庆轩，陈俊伟"]
["合计",null,1512]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}